**Csatlakozókészlet KB-hez/védőcsövekhez**

A 14150 Hateflex spiráltömlő magfuratokhoz, ill. védőcsövekhez történő csatlakoztatásához. A csőtámasz mandzsettával kapcsolódik a tömlőhöz. A fali tömítést a csomagban található két szorítógyűrűs tömítésnek kell biztosítania.

Méretek: Csőtámaszok külső Ø: 160 mm; Csőtámaszok hossza: 500 mm

Nyersanyag: Mandzsetta/tömítőgumi: EPDM; Szorító hevederek, nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél; Csőtámaszok: PVC

Terhelés: Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tömítettség: gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

Cikk: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Megrendelési azonosító: KES150 MA KB SET

Cikkszám: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de