**Element nadciśnieniowy**

kurek spustowy do pokrywy zaślepiającej HSI150-DT

Do kontrolowanego spuszczania wody w systemie przewodów kablowych.

Wymiary: sprzęgło G 1/2”

Tworzywo: przyłącze: ABS

Numer katalogowy: HSI150 DAE

Numer artykułu: 2126010170

GTIN: 4052487193504

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de