**Couvercle de fermeture**

pour passages étanches non occupés et brides en plastique

Couvercle de fermeture pour fermeture étanche à la pression.

Matériau: Couvercle de fermeture : ABS avec garniture d'étanchéité en TPE

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau

Article: Verschlussdeckel

Propriétés: couvercle de fermeture transparent avec garniture d'étanchéité en TPE; point de rupture intégré comme possibilité de raccord pour un robinet de vidange; point de rupture intégré comme possibilité de raccord pour un robinet de vidange

Code d‘article: HSI150 DT

Numéro d‘article: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de