**Tappo**

per flangia di plastica e passaggi impermeabili non rivestiti

Tappo per la chiusura a tenuta di pressione.

Materiale: Tappo: ABS con guarnizione in TPE

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile

Articoli: Verschlussdeckel

Proprietà: tappo trasparente con guarnizione di tenuta in TPE; punti di rottura teorici integrati che rendono possibile il collegamento di una valvola di scarico; punti di rottura teorici integrati che rendono possibile il collegamento di una valvola di scarico

Identificazione d'ordine: HSI150 DT

Codice articolo: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de