**Blindlock**

för tomma insatsramar och plastflänsar

Blindlock för trycktät tillslutning.

Material: Blindlock: ABS med tätning i TPE

Täthet: gas- och vattentät

Artikel: Verschlussdeckel

Egenskaper: transparent blindlock med tätning i TPE; integrerad förutbestämd brytpunkt som anslutningsmöjlighet för en avtappningsventil; integrerad förutbestämd brytpunkt som anslutningsmöjlighet för en avtappningsventil

Beställningsbeteckning: HSI150 DT

Artikelnummer: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de