**Kołnierz przejściowy**

do przyłączania gładkich rur osłonowych

Mechanicznie stabilny i elastyczny kołnierz UMS 75-90/102-125 do przejścia z węży spiralnych Hateflex 14078 na węże spiralne Hateflex 14110 lub 14125 albo na gładkie rury osłonowe do przewodów o średnicy ∅zwen. 110 mm lub ∅zwen. 125 mm.

Tworzywo: mankiet: EPDM; Taśmy mocujące: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Opis: gazo- i wodoszczelna technika mankietów uszczelniających odpowiednia również do obszarów zabudowanych

Numer katalogowy: UMS75-90/102-125

Numer artykułu: 2128020110

GTIN: 4052487159685

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de