**Uvodna manšeta**

Za priključitev gladkih kabelskih zaščitnih cevi

Mehansko stabilna elastična manšeta UMS 75–90/102–125 za prehod s spiralne cevi Hateflex 14078 spiralne cevi Hateflex 14090, 14110 ali gladke kabelske zaščitne cevi s ∅z 110 mm ali ∅z 125 mm.

Material: Manšeta: EPDM; Napenjalni trakovi: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Lastnosti: Plino- in vodotesna manšetna tehnika je primerna tudi za zazidana območja

Oznaka za naročanje: UMS75-90/102-125

Številka artikla: 2128020110

GTIN: 4052487159685

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de