**Cubierta de cerradura**

para insertos de pared no ocupados y bridas de aluminio

Cubierta de cerradura para conseguir un cierre estanco a la presión.

Material: Cubierta del sistema: ABS con sellado en cuña de EPDM

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 2,0 bar

Artículo: Verschlussdeckel

Referencia de pedido: HSI90 D

Número de artículo: 2205010000

GTIN: 4052487060851

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de