**Tappo**

per flangia di alluminio e passaggi impermeabili non rivestiti

Tappo per la chiusura a tenuta di pressione.

Materiale: Copertura di sistema: ABS con guarnizione a cunei in EPDM

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar

Articoli: Verschlussdeckel

Identificazione d'ordine: HSI90 D

Codice articolo: 2205010000

GTIN: 4052487060851

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de