**Kit de sellado para inserto intercambiable**

Para el sellado de cables en el extremo de la manguera espiral

Kit de sellado con manguito KES-M 90-WE incluido inserto intercambiable separado con tecnología de anillos segmentados para el sellado de cables mediante técnicas de compresión de goma en el extremo de la manguera espiral Hateflex 14090.

Dimensiones: Inserto intercambiable: Øa: 100 mm; Anchura de sellado del inserto intercambiable: 60 mm; Máxima ocupación según el área de aplicación

Material: Manguito: EPDM; Correas de sujeción: W4; Inserto intercambiable: EPDM

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

Artículo: Abdichtset Wechseleinsatz

Referencia de pedido: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Número de artículo: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de