**Tappo di chiusura gas universale**

per entrate monolinea e multilinea dell'edificio

Tappo di chiusura con tenuta a prova di sabbia del tubo guaina MSH/ESH o per l'uso all'estremità del tracciato dei tubo di protezione per il gas.

Dimensioni: per tubi di protezione con Øi: 63 - 78 mm; per condotte del gas con Øe: 32, 40 o 50 mm

Materiale: NBR

Identificazione d'ordine: ABG63/70/78 1x32/40/50

Codice articolo: 3030300036

GTIN: 4052487156486

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de