**SEGMENTO**

Copertura di sistema per l'inserimento dei segmenti

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di plastica HSI150. Per una guarnizione dei cavi particolarmente delicata. Per l'inserimento di tre segmenti SEG a scelta per la guarnizione di cavi con Øe 5 - 31 mm.

Materiale: Copertura di sistema: policarbonato; Guarnizione a cunei: EPDM

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

Articoli: SEGMENTO

Proprietà: Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno (sicurezza contro le aperture automatiche)

Identificazione d'ordine: HSI150 S3

Codice articolo: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de