**Closed sealing element set**

for multi-line building entry systems

Afmetingen: Toepassingsgebied SDE: 1 elektrische kabel met Øa 26-29, 36-39, 43-46 of 48-51 mm; Toepassingsgebied SDW: 1 waterleiding met Øa 32, 40 of 50 mm; Toepassingsgebied SDK: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabels Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm

Materiaal: Afdichtingselementen: glasvezel versterkt polyamide/EPDM

Kenmerken: met segmentsecties voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: SDS2 E/W/K

Artikelnummer: 3030338631

GTIN: 4052487225571

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de