**Föld feletti házbevezetés**

7–12 mm-es üvegszálas üres csövekhez

Tulajdonságok: univerzális bevezetés a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz. Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning. Üvegszálas kábelek kíméletes tömítése a tömítőpasztának köszönhetően

Nyersanyag: Falzáró elem: „lángálló” polikarbonát; Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): 7-12

Megrendelési azonosító: 2LINE OHE 1x7-12 SET10

Cikkszám: 3030340562

GTIN: 4052487240512

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de