**Wellrohr-Set**

zur geschützten Verlegung der Hauff-Kabelsysteme

Zur geschützten Verlegung des 2-LINE G-BOX Kabelsystems oder eines Glasfaserkabels bis in die Pylone. Eigenschaften: Länge 0,75 m, beidseitiger Clip zum Anschluss an die 2LINE G-BOX, einseitige Dichtungstülle.

Bestellbezeichnung: 2LINE G-BOX WR SET

Artikelnummer: 3030357833

GTIN: 4052487227407

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de