**tube annelé PE**

pour ETGAR BHP

Système de gaine pour allonger le paquet de main de maître d’œuvre ETGAR pour maison.

Dimensions: Øa : 75 mm

Matériau: PE

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

Propriétés: Grande flexibilité grâce à des rayons étroits

Code d‘article: HAB ETGAR WR75 GR30000

Numéro d‘article: 3030401995

GTIN: 4052487231374

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de