**Rura karbowana z PE**

do ETGAR BHP

System rur pustych do przedłużania przepustu do budynków z pakietu budowlanego ETGAR.

Wymiary: Øzewn.: 75 mm

Tworzywo: PE

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

Opis: wysoka elastyczność – małe promienie gięcia

Numer katalogowy: HAB ETGAR WR75 GR30000

Numer artykułu: 3030401995

GTIN: 4052487231374

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de