**Rebrasta cev PE**

za ETGAR BHP

Sistem praznih cevi za podaljšanje investitorskega paketa ETGAR hišne izvedbe.

Mere: Øz: 75 mm

Material: PE

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 0,5 bar

Lastnosti: Velika prilagodljivost z ozkimi polmeri

Oznaka za naročanje: HAB ETGAR WR75 GR30000

Številka artikla: 3030401995

GTIN: 4052487231374

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de