**Manschettenstopfen**

für Strom und Kommunikation

Für Hausausführung ETGAR und zum erdseitigen Abdichten der Medienleitungen am Ende der Leerrohrtrasse DA75 mm.

Maße: Anwendungsbereich: 1 Kabel/Rohr Øa 24 - 40 mm, 3 Kabel Øa 7 - 12 mm

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: ETGAR MS75 EW 1x24-40+3x7-12

Artikelnummer: 3030403632

GTIN: 4052487232296

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de