**Hausausführung ETGAR Einbauteil**

für nicht unterkellerte Gebäude

Zur Verteilung von Strom- und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude in das Grundstück. Wird mit Leerohrsystem, Dichteinsatz und Dichtelementen ergänzt.

Werkstoff: Futterrohr: ABS; Aufstellvorrichtung: St37

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Bestellbezeichnung: HAB ETGAR EBT

Artikelnummer: 3030404403

GTIN: 4052487231817

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de