**Komplet za protupožarnu zaštitu S90**

za prstenastu brtvu HSI150

Komplet za protupožarnu zaštitu za ugradnju u sustav HSI150 za zidove. Nema dodatnih zidnih konstrukcija, nema ograničenja pojedinačnog promjera kabla, otporno na vremenske uvjete.

Dimenzije: najmanja debljina zida: 150 mm; Debljina barijere: najmanje 280 mm; najveća veličina paketa: 430 x 1270 mm (2x6)

Provjere/norme: Odobrenje Njemačkog instituta za građevinarstvo Z-19.15-1906 prema DIN 4102-9

Proturna cijev/krunski provrt Øi (mm): 150

Značajke: Protupožarna zaštita S90 u kombinaciji s prstenastom brtvom HRD 150/160; jednostrana montaža jastučića putem posebnih torbi za montažu

Oznaka narudžbe: HSS150 HSI150 HRD

Broj artikla: 5030010031

GTIN: 4052487233583

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de