Brandschutz-Kit S90
für Kernbohrungen und Futterrohre

Bestellbezeichnung: HVS KK
GTIN:  - 
Fabrikat: Hauff-Technik

Brandschutz-Kit zum Einbau in Kernbohrungen bzw. Kunststoff-Futterrohren für Wände. Hohe Nachbelegungsflexibilität, keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen, keine Begrenzung der Kabeleinzeldurchmesser, witterungsbeständig.

Maße: Schottstärke: mindestens 280 mm; ab Wandstärke 150 mm; für Kernbohrungen Øi: 70 - 200 mm; für Kunststoff-Futterrohre Øi: 80 - 200 mm
Prüfungen/Normen: DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9; Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2563

Eigenschaften: Brandschutz S90; einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen
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