**Repair sleeves**

in hot shrink-fit method

Material: Thermal sleeve with hot-melt adhesive: polyolefin; Sealing rail: metal

Article Code: WSMR

GTIN: -

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de