**Wall entry pipe bend 160**

Material: PVC

: Water exposure class DIN 18533: W1-E; Waterproof concrete stress class 1, waterproof concrete stress class 2

Article Code: MSH Basic FUBO-FIX RB160

GTIN: -

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de