Kit de protección frente a incendios S90
para taladros de núcleo y casquillos de pared

Referencia de pedido: HVS KK
GTIN:  - 
Marca: Hauff-Technik

Kit de protección al fuego para su montaje en taladros de núcleo o casquillos de pared de plástico. Gran flexibilidad de reubicación, sin necesidad de estructuras adicionales para montaje en pared, sin limitación del diámetro de los cables, resistente a la intemperie.

Dimensiones: Espesor del cortafuegos: al menos 280 mm; a partir de un espesor de pared: 150 mm; Para taladros de núcleo Øi: 70 - 200 mm; Para casquillos de pared de plástico Øi: 80 - 200 mm
Ensayos/normas: Homologación DIBT Z-19.15-1906 según la norma DIN 4102-9; Homologación general Z-19.53-2563.

Propiedades: Protección al fuego S90; Se pueden colocar tabletas en uno de los lados utilizando bolsas especiales de montaje
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