Komplet za protupožarnu zaštitu S90
za krunske provrte i proturne cijevi

Oznaka narudžbe: HVS KK
GTIN:  - 
Proizvod: Hauff-Technik

Komplet za protupožarnu zaštitu za ugradnju u krunske provrte odnosno plastične proturne cijevi za zidove. Velika fleksibilnost nakon ugradnje, nema dodatnih zidnih konstrukcija, nema ograničenja pojedinačnog promjera kabla, otporno na vremenske uvjete.

Dimenzije: Debljina barijere: najmanje 280 mm; najmanja debljina zida: 150 mm; za krunske provrte Øi: 70 – 200 mm; za plastične proturne cijevi Øi: 80 – 200 mm
Provjere/norme: Odobrenje Njemačkog instituta za građevinarstvo Z-19.15-1906 prema DIN 4102-9; Opća homologacija tipa sastavnog dijela Z-19.53-2563

Značajke: Protupožarna zaštita S90; jednostrana montaža jastučića putem posebnih torbi za montažu
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