S90 tűzvédelmi készlet
magfuratokhoz és védőcsövekhez

Megrendelési azonosító: HVS KK
GTIN:  - 
Gyártmány: Hauff-Technik

Tűzvédelmi készlet falakhoz, magfuratokba, ill. műanyag védőcsövekbe való beépítéshez. Rendkívül rugalmasan utólagosan is telepíthető, nincs szükség további falátmeneti konstrukciókra, nincs korlátozva a kábelek átmérője, ellenáll az időjárás viszontagságainak.

Méretek: Tömítőelem vastagsága: legalább 280 mm; a következő falvastagságtól: 150 mm; a következő belső Ø-jű magfuratokhoz: 70–200 mm; a következő belső Ø-jű műanyag védőcsövekhez: 80–200 mm
Tesztek/szabványok: Z-19.15-1906 DIBT engedély a DIN 4102-9 szabvány szerint; Z-19.53-2563 általános alkatrész-típusjóváhagyás

Tulajdonságok: S90 tűzvédelem; egyoldali párnaszerelés a speciális szerelőzsebeknek köszönhetően
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