Kit di protezione antincendio S90
per fori di carotaggio e tubi di rivestimento

Identificazione d'ordine: HVS KK
GTIN:  - 
Produttore: Hauff-Technik

Kit di protezione antincendio per l'installazione in fori di carotaggio o tubo di rivestimento in plastica da parete. Elevata flessibilità per configurazioni successive, non sono necessarie costruzioni per applicazioni a parete aggiuntive, nessuna limitazione di diametro per i cavi, resistenza alle intemperie.

Dimensioni: Spessore paratia: almeno 280 mm; Spessore di partenza parete: 150 mm; per fori di carotaggio Øi: 70 - 200 mm; per tubi di rivestimento in plastica Øi: 80 - 200 mm
Test/norme: Omologazione DIBT Z-19.15-1906 come da DIN 4102-9; Omologazione edilizia generale Z-19.53-2563

Proprietà: Protezione antincendio S90; montaggio di cuscini unilaterale grazie a speciali tasche di montaggio
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