Komplet protipožarne zaščite S90
za izvrtine in cevne uvodnice

Oznaka za naročanje: HVS KK
GTIN:  - 
Znamka: Hauff Technik

Komplet protipožarne zaščite za vgradnjo izvrtin oz. plastičnih cevnih uvodnic za stene. Izjemna prilagodljivost pri naknadnem polaganju, brez dodatnih konstrukcij za postavitev sten, brez omejitev premerov posameznih kablov, odpornost proti vremenskim vplivom.

Mere: Debelina pregrade: najmanj 280 mm; Od debeline stene: 150 mm; Za izvrtine Øi: 70–200 mm; Za plastične cevne uvodnice Øi: 80–200 mm
Preizkusi/standardi: Odobritev DIBT Z-19.15-1906 po standardu DIN 4102-9; Splošna homologacija tipa Z-19.53-2563

Lastnosti: Protipožarna zaščita S90; Enostranska vgradnja blazine s posebnimi vgradnimi blazinami
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