**定制环形密封装置**

采用分段圆环技术

适用于填料密封装置和塑料法兰HSI150。 离式规格，用于对新安装或已铺设的电缆进行密封，可进行不同的、重复出现的电缆分配。 分段圆环的每个密封件可按照现场电缆直径进行调整。 此可以用一种通用型密封装置取代若干密封装置。

尺寸: 密封宽度：60mm; 压紧板：5mm; 外径：150/160mm

材料: 压紧板、螺钉、螺母和垫圈：不锈钢V2A（AISI 304L）或V4A（AISI 316L）; 橡胶：EPDM

密封性: 气密、水密; 氡气密封

特性: 按需定制; 采用分段圆环技术，可在现场调整适配3种或5种不同的管道直径; 与卡口装置之间为形状咬合式连接，起到防断裂作用; 也适合对TRI-DELTA电缆进行密封

订购名称: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de