**Egyedi szorítógyűrűs tömítés**

szegmensgyűrű-technikával

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez. Különböző folyamatosan visszatérő kábelkiosztások tömítéséhez. A szegmensgyűrűs egyedi tömítésnek köszönhetően a helyszínen a kábel átmérőjéhez igazítható. Így a többféle egyedi tömítés egy univerzális tömítéssel kiváltható.

Méretek: Tömítőszélesség: 60 mm; Nyomólemezek: 5 mm; Külső átmérő: 150/160 mm

Nyersanyag: Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél; Gumi: EPDM

Tömítettség: gáz- és vízzáró; radonzáró

Tulajdonságok: egyedi gyártás a követelményprofilnak megfelelően; Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez; Formazáró csatlakozás bajonetthez, ezáltal beépített kitépés elleni védelem; TRI-DELTA kábelek tömítéséhez is használható

Megrendelési azonosító: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de